**珠海市妇幼保健院柠溪院区五号楼地下室自动排水泵**

**项目需求书**

1. 项目名称：

珠海市妇幼保健院柠溪院区五号楼地下室自动排水泵项目需求书

1. 项目概况：

地下室自动排水泵装置项目。

1. 服务内容：

因2024年珠海市妇幼保健院柠溪院区水电班提出整改问题：污水泵不能应急启动，建议经换污水泵机械应急启动功能（详见下表），

1.污水泵控制柜应具有机械应急启泵功能，且机械应急启泵时，污水泵应能在接受污水，雨水高水位自动起动排出到了低水位自动停泵内进入正常运行状态。

2.污水泵应急启动装，调试合格符合1.1要求。

3.施工人员需严格遵守建设方安全文明施工的相关要求，接受安全培训，填报施工计划，办理进场场手续，佩戴全套劳保，高空作业按要求佩戴安全带做好相关防护措施等；施工过程中不得影响周围的生产工作作业；动火作业按医院规定办理动火审批，手续；承包方选用符合规范的材料，进场前得到建设单位的认可、经同意后使用；

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | 备注 |
| 1 | 污水泵 | 50-25-380V | 台 | 7 | 地下室真空泵房门ロ2台；水泵房1台；空调主机房2台；地下室入口1台；电梯口1台 |
| 2 | 自动排污泵控制箱 | 2位控制 | 套 | 2 | 地下室真空泵房门1套；水泵房1套 |
| 3 | 电动浮球 | 24V-10M | 套 | 7 | 地下室真空泵房门2套；空调主机房2套；地下室入口2套；电梯口1套 |
| 4 | 五金铺材法兰.弯头 | 罗丝.胶垫等 | 项 | 1 | 地下室真空泵房门2套；水泵房1套；空调机房2套；地下室入口1套；电梯口1套 |
| 5 | 拆装人工费 | 电箱水泵.浮球 | 套 | 7 | 地下室真空泵房门ロ2套；水泵房1套；空调主机房1套；地下室入口2套；电梯口1套 |
| 6 | 镀锌管及管件 | 打孔，拆装 | 米 | 4 | 地下室电梯口 |
| 7 | 水泵井坑杂物污泥清理 |  | 个 | 5 | 施工方负责清运 |

四、项目完成期限：

接甲方通知准备材料进场施工，工期为10天，施工期间，如遇下列情况，经建设方确认并办理签证手续，乙方按新要求工期：

（1）建设方未按约定提供开工条件；

（2）经建设方确认的设计（工程）变更、增加合同范围或增加工程量；

（3）不可抗力造成的工程停工；

（4）非乙方失误、违约，以及建设方同意工期顺延的其他情况。

五、供应商资格资质要求：

1.企业法人营业执照；

2.具有供水，排水设施、维修资质。

六、服务质量标准：

符合《污水泵，电动浮球》按照国家标准要求，达到标准。

1. 验收：

提供验收单，现场安装完成后调试系统正常运行，甲方在验收单签字确认。

八、付款方式：银行转账。服务商更换完成、提供院方书面认可的安装验收报告后，支付合同总额。