1. **施工地点、内容**

施工地点：南琴院区中医药部

施工内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **名称** | **配置描述** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 叫号系统 | 诊室门口叫号屏 | 21.5寸或22寸，1920\*1080分辨率，液晶面板，非触摸屏，可壁挂，支持横屏、竖屏，内置喇叭，USB口≥2，音频口≥1，HDMI口≥1，网口≥1，内置WIFI，系统：安卓7.0以上，可自行安装软件使用。 | 台 | 13 | 包含壁挂支架、安装调试 |
| 一键报警系统 | 一键报警按钮 | 86型 | 个 | 9 |  |
| 两芯电源线 | 两芯电源线 | 项 | 1 | 视现场情况进行评估 |
| 其他 | 防区模块、调试等 | 项 | 1 | 视现场情况进行评估 |
| 网络布线 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 项 | 1 |
| 六类模块 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 36 |  |
| 单口网络面板 | 型号:86型单口 | 个 | 18 |  |
| 配线架 | 六类配线架，24口CAT6类千兆网络，1U | 个 | 1 |  |
| 理线架 | 1U理线架 | 个 | 1 |  |
| 线槽、线管 | 阻燃绝缘PVC | 项 | 1 | 视现场情况进行评估 |
| 其他 | 穿墙打孔、线路测试、理线等 | 项 | 1 | 视现场情况进行评估 |

诊室门口叫号屏必须能正常运行医院在用的门诊叫号程序，如不能兼容需要更换，由此产生的费用由乙方负责。

**二、工程要求**

1、工期：自合同签订之日起，10个工作日内完成所有工程的配套物资供货、安装、调试和验收，并交付给甲方正常使用。

2、工程要求：

（1）如网络布线工程比较复杂，需主动与客户协商网络需求，现场查看，根据客户提出的信息点位置和数量、其他要求。结合施工现场实际情况，初步预定信息点数目与位置。并与客户沟通。

（2）每根网线的两头要用独立的标志标记出来。

（3）当网线与强电交叉或平行分布时，网线要与强电保持 15 公分左右的距离，同时要尽量远离可能的干扰设备。

（4）机房的网线要按交换机的位置留 3-4 米左右的余量。

（5）布线过程中不允许将网线折死弯，网线不能有硬伤，布线完毕后，一定要做好水晶头，网线插入电脑主机或交换设备，并测试网络是否畅通。

3、交付与验收

（1）验收标准：乙方在甲方指定现场进行工程实施，安装、调试、上线。

（2）验收方法：甲乙双方联合验收，甲方有权邀请第三方进行验收，乙方应提供经甲方认可的工程验收报告。

（3）验收相关费用：甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因工程质量问题发生争议时，由珠海市的相关政府部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。

（4）验收时间及期限：除因甲方场地等原因外，乙方必须按时按质完成工程。工程实施完成后，7个工作日内，甲方组织进行验收。

4、付款方式、时间及付款条件

（1）付款时间及条件：

合同签订后，乙方完成施工，安装调试、配置齐全、提供甲方书面认可的安装验收报告，60天内支付合同总额的100%货款。

（2）付款方式：银行转帐或商业承兑汇票

所有发票开出后2个工作日内乙方须送至甲方。如开票日期与甲方要求不符，乙方须重新开票，造成的一切后果由乙方自行承担。乙方向甲方提供合法有效的全额税务发票后，甲方才向乙方付款，否则，甲方有权延迟支付且不承担任何责任。如果本采购项目属于使用财政资金的政府采购项目，若设备还未到货或只部分到货，申请支付预付款时，须提供接受方为甲方的预付款保函（包含银行、保险公司、担保机构提供的保函），每次付款前乙方按财政部门要求将资金支付申请资料提供完毕后，甲方才能向政府采购部门提交支付申请手续，甲方按照其结算程序向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的即视为甲方已经按期支付，最终结算金额按财政部门或财政部门授权的第三方审定金额进行结算，其支付方式、支付比例按照政府相关文件办理。

5、质量保证及售后服务

（1）质量保证期：自验收合格之日起壹年质保，质保期内乙方提供24小时全天候技术支持。

（2）售后服务：如乙方未能履行合同的约定，甲方有权向乙方索赔，索赔金额不低于合同金额的5%；若索赔金额不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方另行支付损失赔偿。若乙方拒不支付的，甲方有权追究乙方法律责任，并将乙方及其关联公司纳入黑名单，5年内不得参与甲方的任何采购活动。