附件 2

# **珠海市妇幼保健院采购智能控制安全标本排毒柜需求书（货物类）**

|  |  |
| --- | --- |
| **采购项目名称** | 珠海市妇幼保健院2025年智能控制安全标本排毒柜采购项目 |
|  | **基本信息** | **（一）项目名称：**珠海市妇幼保健院2025年智能控制安全标本排毒柜采购项目**（二）项目内容：**智能控制安全标本排毒柜**（三）最高限价：**3.7033万元**（四）预算依据（附资料）：**☑市场询价（询价方式：公司报价、同类产品近三年周边城市成交价；请提供询价记录表）/□平台询价 /□工程造价/□其他：公开市场调研询价**（五）资金性质：**□财政资金/☑医院自筹资金/□其他：部分自筹部分财政 ，资金占比：财政资金占 %**（六）预算情况：**☑预算内：医院年度计划（计划名称： 非消非械类物资）/□预算外/□其他： **（七）院内审批情况（**如属于年度计划内且已明确项目内容及预算，并没有调整的，提供年度计划过会纪要即可）**：**☑OA申请审批/□预算外项目，通过院长办公会情况/□预算外项目，通过院党委会/□预算外项目，通过院职工代表大会情况/□无需过会，原因：预算金额未达到“三重一大”上会限额（如为其他原因可注明） |
| **采购需求** | **技术部分** | **（一）参数需求：****1.货物清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 是否为灭菌物品 | 计量单位 | 包装规格、数量 | 综合单价上限 | 备注 |
| 1 | 智能控制安全标本排毒柜 | 800\*600\*2000mm | 1.整机材质SUS316L不锈钢材质，钢板厚度≥1.5mm；2.配置防飘溢补风口，排风启动时补风，停止运行时阻止气体外溢。新型免维护铰链及扣装部件，开启平稳，适合病理大力碰撞开启操作；3.可调节密封装置，根据设备运行期间密封装置的弹性变化而调整封闭间隙，使设备长期保持封闭严密；4.抽拉层板网孔设计，保证柜内通风顺畅；5.配置紫外线杀菌装置；6.有排水装置设计，适合设备内腔直接射流清洗。7.提供智能控制及手动控制两种管理模式，通风分工作状态及值班状态两种状态智能自由切换；8.支持控制标本柜风量、风速、风压与整体通风防护系统（含废气处理及新风补充）风量、风速、风压的调节变化联锁互动，满足现代化实验室节能减排需求；9.采用柜内下排风方式，排风量≥200m³/h，为防止污染气体向实验室内挥发扩散，及时安全排除设备内部标本组织异味及病理特殊固定液挥发气体提供优质具体解决方案。需实现智能操控管理，风量无极可调，满足病理实验室生物安全需要。10.设置紧急停止按钮，按下后设备立即停止运行并切断电源，同时启动应急通风。11.柜门配备安全锁与防夹手装置，运行时自动锁定，异常开启时触发报警。 | 非灭菌 | 个 | 2 | 18516.5 | 1.智能环境控制：具备温湿度自动调节功能，可调节通风速率。2.智能操作与管理：配备触摸屏人机交互界面，支持操作流程预设、一键启动功能。 |

本项目预算金额为预估金额，合同履行期内实际业务以采购人实际发起的需求为准。采购人实际采购产品包括但不限于附件清单。项目预算包括但不限于货物的采购费、包装费、仓储费、配送运输费、检验费、保险费、加工费、利润、管理费、税费、质保期内的售后服务费、向采购人提供配套服务产生的费用、合同实施过程中的一切可预见和不可预见费用等。**（二）配置清单：无****（三）其他：**1.服务要求：（1）供应商不得擅自变更供应商品（含商标、名称、产地、包装、规格和重量等），并严格按采购需求书及合同要求供货，否则，采购人有权拒收。（2）供应商所提供的货物应是满足采购需求书要求。保证合同货品均为正规的厂家生产的全新、合格以上、无侵权货品，符合国家有关质量、包装和保修标准，有使用有效期的货品其剩余有效期不得少于标注有效期的50%。（3）供应商的运输工具应保持清洁、卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装运输。搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。（4）合同期内供应商根据采购人的订单内容将货物按时送至采购人指定地点。供应商应严格按照采购人的需求配送商品的数量，不得随意增减数量，否则，采购人有权拒收。供应商应随货送上送货清单、发票、合同复印件，双方验货合格后签字确认，作为送、收货及结算的凭证。（5）交货时，所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；数量、质量及性能不低于订单中提出的要求。产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示产品的型号、规格、制造商。提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。 （6）因供应商产品质量问题或安装时所导致的采购人人员、供应商人员或其他第三方人员的人身损害与财产损失，供应商应当承担全部责任，包括但不限于经济责任、法律责任。货物在验收合格前的保险由供应商负责，直至货物运输至采购人指定地点、双方共同验收完毕。供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 |
| **商务部分** | **（一）交付时间：按采购人要求****（二）交付地点：采购人指定地点****（三）服务期限：**自合同签订之日起60日内完成**（四）付款条件（含进度与方式）：**1.付款时间：双方确认结算金额，且采购人自收到成交供应商发票之日起60日内一次性支付当期货款。2.付款金额：付款金额=项目货物结算单价×实际供货数量**（五）包装与运输要求**（1）货物的包装应是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。（2）包装必须与运输方式相适应，不能使用玻璃，金属等硬物；包装方式的确定及包装费用均由供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由供应商负责。（五）售后服务：1.供应商需提供设备整机 3 年质保，质保期内免费提供维修、更换零部件服务。2. 72小时内技术支持响应，接到故障报修后。3.每年提供至少 2 次免费设备维护保养服务，包括滤网更换、性能检测、参数校准等。4.提供操作人员技术培训，培训内容涵盖设备操作、日常维护、简单故障排查等，确保科室人员熟练使用。5.需与科室现有管道对接施工，并确保排风量达到≥200m³/h要求。**（六）其他**1.验收要求：（1）采购人自主组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。（2）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。2.违约责任：（1）对于供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，应无条件立即更换，并按国家相关法律要求进行赔偿，情节严重者移交相关执法部门处理。供应商未能履行采购需求书和合同所定事项,采购人退货后将记录在案，并对供应商予以处罚，除要承担因此产生的一切费用和造成的一切损失外，情节严重的采购人有权单方面解除合同。采购人发现新购货物不能正常使用或未达到采购文件中要求的，供应商须无条件退换。（2）服务期限内，若供应商出现三次以上，未在采购人要求的时间内响应的，采购人有权无条件取消其配送资格。（3）若供应商无故不响应采购人，采购人有权取消供应商资格并解除合同。（4）采购人有权对供应商供应的货物进行抽查，成交供应商不能按成交单价交付产品、不能提供与其承诺相符的服务及货物，存在违反采购文件或合同的行为，并且不予纠正的，采购人扣除产生费用的20%作为违约金，且有权书面通知供应商单方面解除合同。（5）对于因供应商违反合同约定而产生的费用、违约金以及赔偿金等款项，采购人均有权从应支付的费用中直接扣除，并且不足部分由供应商继续支付。 |
|  | **供应商特定资格/资质要求：**1.基本资格条件：必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。（7）必须是所投货物的制造商或者代理商。2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。3.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | **是否专门面向中小企业采购：是** |
|  | **填报人员：** **科室负责人：****集体论证人员：****日期： 年 月 日** |