**柠溪院区5号楼2楼中医儿科更换冷冻管保温棉以及出风管需求书**

一、项目名称：柠溪院区5号楼2楼中医儿科更换冷冻管保温棉以及出风管

二、项目概况：中央空调冷冻管更换保温棉以及出风管

三、服务内容：采购与拆除安装新保温棉、加装出风管

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 规格 | 数量 |
| **中医儿科** | DN60 | 85米 |
| **中医儿科** | 0.8厚锌铁 | 12平方 |
| **中医儿科** | 30mm厚保温 | 12平方 |

保温棉要求采用绝燃B1级高密度橡塑保温棉，管口径DN60以下保温棉厚度不低于30mm，锌铁风管0.8mm厚度，风管保温30mm厚度。

四、项目完成期限：自合同签订之日起，4天内完成所有货物的供货、拆除、安装，并交付给院方正常使用

五、供应商资格资质要求：

1.提供企业营业执照、企业组织机构代码证（或提供统一社会代码的营业执照复印件加盖公章），本采购项目内容在其经许可的经营范围内（普通机械设备安装）；

2.具有独立承担民事责任的能力；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

六、服务质量标准：

1.保温棉的更换过程中务必对施工区域内外的墙面、地面、天花做好保护，因服务商施工所造成损坏的恢复工作均由服务商负责并承担相应的责任。

2.服务商负责到项目更换地点进行拆除更换，更换所需工具设施物料由服务商自备、自费运到现场，完工后自费搬走，并负责清扫现场。

3.服务商必须在保证医院正常运作及不影响病人正常就诊与休息的前提下进行更换，必须做好安全文明、意外防范措施，防止发生火灾、人员摔倒、碰伤等意外事故的发生，必须严格按照国家相应的规范标准和院方的规章制度执行，否则，服务商除赔偿院方经济损失外，并承担服务商人员致使院方或院方人员、第三方财产损失或人身损害的相关责任。

4.服务商应结合本项目特点提出切实可行的服务质量、安全生产、文明施工、项目进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

5.服务商负责提供施工方案，向院方提出合理的施工方案，不影响院方在用设施及通道，征得院方同意后方可施工。

6.施工期间遵守医院管理制度，配合做好疫情防控工作。

7.更换保温棉后符合院方要求，且无漏水情况发生。

七、验收：

1.验收方式：保温更换完后，院方组织时间统一验收。服务商所交付的合同保温棉符合绝燃，B1级，30MM厚，附带文件与双方约定不符要求，院方有权拒收拒付。

2.验收地点：柠溪院区5号楼2楼中医儿科诊室

3.验收内容：服务商应严格按照方案报价清单要求，交付院方进行验收，若在验收时，保温棉出现不符合现象，即视为验收不合格。

八、售后服务要求：

保温棉质保期为1年，该质保期从院方签订验收合格报告之日算起。若在保质期内出现漏水现象，服务商应负责免费更换。

九、付款方式：

合同签订完成施工后，提供院方书面认可的安装验收报告后，支付合同总额的100%款项。